Anexa 7 la HCL nr. 11/ 25.01.2022
Anexa nr. 5 la Contractul de delegare 557/31.01.2022
Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă si canalizare in comuna Bors, valabile incepand cu 01.05.2026

I. Tarif servicii Apa si Canalizare
	Serviciul public de alimentare cu 
apa si de canalizare
	TARIF 
Lei/mc

	
	fara TVA
	

	APA POTABILA 
Pentru intreaga arie de operare – comuna Bors 
	4,96
	

	CANALIZARE 
Pentru intreaga arie de operare – comuna Bors
	6,38
	


· Tarifele de apa-canal vor fi aplicate incepand cu 01.05.2026 si se ajusteaza anual in baza Strategiei de tarifare , conform contract de delegare nr. 557/31.01.2022 si actele aditionale la acesta.
· Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă si canalizare sunt fundamentate si elaborate in conformitate cu Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 65 din 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor.

II. Eliberare Avize tehnice 

	Denumire Tarif
	Tarif în lei / aviz

	
	fără TVA
	

	Eliberare Aviz de principiu/amplasament de branşare şi/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare persoane fizice .

	300,00
	

	Eliberare Aviz de principiu/amplasament de branşare şi/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare persoane juridice si/sau institutii publice

	400,00
	

	Eliberare Aviz definitiv/de branșare si/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare-persoane fizice

	300,00
	

	Eliberare aviz de branşare şi/sau racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare-persoane juridice si / sau institutii publice
	400,00
	

	Eliberare aviz separare branşament
	300,00
	

	Eliberare aviz de coexistenţă cu reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare
	300,00
	

	Eliberare aviz de coexistenta cu asistenta tehnica pentru predare amplasament
	1000,00
	

	Eliberare Aviz intrare în legalitate rețele de alimentare cu apă și/sau rețele de canalizare, in cazul in care solicitantul a utilizat sistemul public fara acord/aviz valabil emis de operatorul licentiat (in aceasta situatie , utilizatorul achita consumul estimat, la pretul in vigoare).
	1000,00
	

	Eliberare copii după avizele arhivate / alte documente 
	50,00
	


· [bookmark: k]Avizele au valabilitate standard: 12 luni de la data emiterii.
· Cererile de avizare se depun in format electronic sau in scris la registratura operatorului . Formularele de cereri sunt publicate pe pagina: 	 https://apacanalbors.ro/model-cereri		
· Prelungire avize: Se poate face o singură dată, de multe ori în funcție de prelungirea certificatului de urbanism, in baza unei cereri scrise inregistrata la Apa Canal Bors SRL si aprobata de conducerea Apa Canal Bors SRL
Nota: 	Proiectul  tehnic si detaliile de executie  precum si intocmirea documentatiei ce sta la baza obtinerii autorizatiei de construire  (retea de apa /canal respectiv bransament apa/racord canal) se poate realiza cu orice persoana fizica sau juridica  autorizata  in proiectarea retelelor  exterioare de  alimentare cu apa si colectare ape uzate si trebuie sa respecte legislatia in vigoare.

III. Sistare si rebransare consumatori/ Montare,demontare apometru
 Sistare si repornire racord consumatori
	Denumire Tarif
	Tarif în lei / interventie/operatiune

	
	fără TVA
	

	Sistare bransament prin manevrarea robinetului de concesie
	200,00
	

	Rebransare prin manevrarea robinetului de concesie
	200,00
	

	Sistare bransament prin demontare apometru
	300,00
	

	Rebransare prin montare apometru
	300,00
	

	Sistare prin blindare bransament cu sapatura
	1000,00
	

	Repornire bransament cu sapatura
	1000,00
	

	Montare / demontare apometru
	200,00
	

	Blindare racord prin sapatura
	1000,00
	

	Repornire racord prin sapatura
	1000,00
	

	Blindare racord in caminul de vizitare
	200,00
	

	Obturare canalizare prin aplicare de obturatoare pneumatice (sau baloane de obturare)
	2000,00
	


În cazul unui utilizator rău platnic sau consumator care devereseaza ape uzate cu depasiri ale parametrilor apelor uzate NTPA002, căruia i s-a sistat furnizarea apei si/sau serviciul de canalizare, reluarea prestaţiilor se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data achitării, pe baza prezentării copiei ordinului de plată sau a chitanţei, după achitarea taxei de debranşare – rebranşare şi reînnoirea contractului.Actele în xerocopie necesare la reînnoirea contractului sunt următoarele: a)pentru persoane fizice - act de identitate, contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi garanţie bancară;  b)pentru persoane juridice - cod unic de înregistrare fiscală (CUI, CIF), contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi angajament de plată.

IV. Asistenta tehnica acordata tertilor 

	Denumire Tarif
	Tarif în lei/oră  

	
	fără TVA
	

	Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru lucrări de branşamente şi racorduri
	200,00
	

	Asistenţă tehnică acordată terţilor pentru extindere, reabilitare reţele stradale
	200,00
	

	Asistenţă tehnică acordată clientilor / constatari/ deplasari pentru cazuri de defectiuni, verificari, colmatari , desfundare conducte canalizare 
	200,00
	



· Delimitarea dintre reteaua publica de apa si canalizare si instalatia interioara de apa si canalizare apartinand utilizatorului este caminul de bransament , respectiv caminul de racord.
· Intervențiile operatorului de apă și canal după căminul de branșament (apă) sau căminul de racord (canalizare) se taxează utilizatorului, in baza Legii 241/2006 și regulamentele locale se delimiteaza responsabilitățile prin intermediul căminului:
· Până la cămin (inclusiv): Este considerată rețea publică și intervențiile sunt în sarcina operatorului de apă și canal.
· După cămin (spre imobil): Este considerată instalație interioară/privată și aparține utilizatorului
· Căminul de branșament/racord: Acesta este punctul de delimitare. Dacă defecțiunea (spărtură, înfundare) apare pe conducta dintre acest cămin și casă, proprietarul este responsabil pentru reparații.
· Taxarea intervenției: Dacă operatorul intervine pentru a repara instalațiile interioare (după cămin), aceasta se face contra cost, pe baza unei cereri .

V. Executie de bransament si racord canal
	Denumire Tarif
	Tarif în lei / BRANSAMENT / RACORD

	
	fără TVA
	

	Executie bransament COMPLET DN20 – UTILIZATOR CASNIC
( materiale si executie, include lucrarile de sapatura, montaj , camin complet echipat din PVC cu capac ) , lungime maxima 9 Metri liniari, fara subtraversare
	  4424,23
	

	Executie bransament COMPLET DN25 – UTILIZATOR INDUSTRIAL
( materiale si executie, include lucrarile de sapatura, montaj , camin complet echipat din PVC cu capac ) , lungime maxima 9 Metri liniari , fara subtraversare
	 4464,20
	

	 Executie bransament COMPLET DN80 – UTILIZATOR INDUSTRIAL
( materiale si executie, include lucrarile de sapatura, montaj , camin complet echipat din PVC cu capac ) , lungime maxima 6 Metri liniari , fara subtraversare
	18763,68
	

	Executie RACORD CANALIZARE – UTILIZATOR CASNIC
( materiale si executie, include lucrarile de sapatura, montaj , camin complet echipat din PVC cu capac ) , lungime maxima 6 Metri liniari , fara subtraversare
	2184,09
	



· Tarifele de la cap. V pot suferi modificari in functie de pretul de achizitie al materialelor necesare executiei bransamentelor/racordurilor. Pretul final facturat si situatiile de lucrari se aproba de conducerea societatii si ajusteaza ori de cate ori este necesar, in cazurile justificate economico-financiar.
· Bransamentele si racordurile se executa cu avizarea tehnica a Apa Canal Bors SRL , lucrarile pot fi efectuate de Apa Canal Bors SRL sau de societatile agreate de Apa Canal BORS SRL respectand proiectul tehnic depus la operator si avizul operatorului Apa Canal Bors.
· Se considera un branșament ilegal , conectarea neautorizată la rețelele de utilități (apă, canalizare) fără avizul si acordul furnizorului, fără contract sau prin ocolirea contorului (furt). Aceasta este o infracțiune, sancționată prin lege cu amenzi contravenționale sau dosar penal, întrucât constituie furt și prezintă riscuri majore de siguranță.
VI. Tarife de verificare metrologica a contoarelor de apa la cererea
Utilizatorilor si la reclamatii cu deplasare si demontat/montat contor  

	Tarife de Verificari metrologice a contoarelor de apa rece mecanice la cererea utilizatorilor (reclamatii)

	Diametru contor (mm)
	Tarif în lei / verificare/operatiune

	
	fără TVA
	

	 Contor DN 15-20
	145,38
	

	 Contor DN 25-40
	160,50
	

	 Contor DN 50- filet
	202,52
	

	 Contor DN 50-80 flanşă
	202,52
	

	 Contor DN 100
	232,77
	

	 Contor DN 125-200
	227,73
	

	Montare/Demontare apometru
	200,00
	

	     Pentru verificarea metrologica a contoarelor mecanice (la reclamatii) se factureaza urmatoarele servicii:
   * tarif verificare contor
   * tariful montare/demontare contor
   * taxa expertizare metrologică (Biroul Român de Metrologie Legală)
   * tariful de asistenta tehnica ( daca operatiunea depaseste 1 ora)


VII. Tarife de schimbare contor de apa la cererea Utilizatorilor
	Diametru contor (mm)
	Tarif în lei / contor

	
	fără TVA

	 Contor DN 15-20
	450,00

	 Contor DN 25
	600,00


· Tarifele de la cap. VI. pot suferi modificari in functie de pretul de achizitie al materialelor necesare executiei schimbarii contoarelor. Pretul final facturat se aproba de conducerea societatii si ajusteaza ori de cate ori este necesar, in cazurile justificate economico-financiar.
VIII.  Operatiuni de desfundat canal
	Denumire Tarif
	Tarif  lei / operatiune/cursa

	
	fără TVA
	

	Desfundat canal cu autospeciale de desfundat canal
	             500,00
	



Nota : Căminul de racord este punctul de delimitare dintre reteaua publica de apa si canalizare si instalatia interioara a utilizatorului. Dacă defecțiunea (spărtură, înfundare, colmatare) apare pe conducta dintre acest cămin și casă, proprietarul este responsabil pentru reparații si interventii, asadar, dacă operatorul intervine pentru a repara instalațiile interioare (după cămin), aceasta se face contra cost.
IX.  Tarif suplimentar pentru utilizatorii care depășesc indicatorii de calitate NTPA-002
Se instituie un tarif suplimentar aplicat de operatorul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din Comuna Bors, pentru neconformarea apelor uzate evacuate la indicatorii prevăzuți în NTPA-002 condiții evacuare ape uzate, pe lângă tariful standard de canalizare prevăzut la Cap. I. 
FORMULA DE CALCUL – tarif suplimentar pentru poluare si depasiri NTPA002.
Tariful suplimentar nu înlocuiește obligația utilizatorului de a se conforma limitelor impuse
🔹 Formula generala de calcul este urmatoarea : 
Tarif suplimentar (lei) =  V × Tc × (C - 1)
unde:
V = volumul total de apă uzată evacuat (m³)
Tc = tariful de canalizare aprobat (lei/m³)
C = coeficientul de depășire
In cazul in care exista mai multi indicatori depasiti , se va utiliza coeficientul maxim determinat dintre indicatorii depășiți
🔹 Calcul coeficient depasire (C)- se calculeaza pentru fiecare indicator depasit , formula de calcul este :                       
C = valoare măsurată / valoare maxim admisă (NTPA-002)

· Tariful suplimentar se aplică pentru perioada de facturare în care s-au constatat depășiri, pe baza buletinelor de analiză și a volumelor de apă uzată înregistrate între două determinări consecutive
· Frecventa verificarilor se stabilește de către operatorul Apa Canal Bors SRL, în funcție de categoria utilizatorului și riscul de poluare.
· Determinarea indicatorilor se realizează prin analize efectuate de laboratoare autorizate.
· La baza Tarifarii sta buletinul de analiza eliberat de un laborator autorizat si procesul – verbal incheiat la data prelevarii apei uzate incheiat intre operator si utilizator. 
· Atât operatorul, cât și utilizatorul au dreptul de a solicita prelevarea de probe în vederea verificării calității apelor uzate evacuate
· Potrivit art. 15 alin.3 din contractul de prestari servicii “(3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora şi la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.
· Refuzul utilizatorului de a permite prelevarea probelor sau de a prezenta informațiile solicitate atrage aplicarea tarifului suplimentar estimat de operator.
· „Utilizatorul notificat de operator ca fiind în neconformitate are obligația de a transmite, la solicitarea operatorului, buletinele de analiză ale apelor uzate evacuate.
· În cazul în care utilizatorul nu transmite aceste documente sau refuză efectuarea analizelor, operatorul are dreptul de a preleva probe și de a efectua analize prin laboratoare autorizate, costurile aferente urmând a fi suportate de utilizator.”
Exemplu orientativ de calcul:        -     Volum evacuat: 100 m³
· Tarif canalizare: 6,38 lei/m³
· Depășiri:
· Materii în suspensie: 700 mg/l (limită 350) → C1 = 700/350=2
· Detergenți: 50 mg/l (limită 25) → C2 = 50/25=2
👉 C = 2
Calcul: Tarif suplimentar = V × Tc × (C - 1) = 100x6,38x(2-1)=638 lei + TVA
Aplicabilitate: Tariful suplimentar se aplică tuturor utilizatorilor serviciului de apă și canalizare – agenți economici sau persoane fizice – care evacuează ape uzate neconforme, generând cheltuieli suplimentare pentru operator în vederea epurării acestora conform normelor legale în vigoare.
Conform anexei 2 la contractul de prestari servicii si potrivit HG nr. 188/2002, Normativului NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele   de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare din, apele uzate acceptate la deversarea în reţelele publice ale Comunei Bors trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
Nr.crt.  	Indicatorul                                 U.M.                         Valoarea maximă admisa              
________________________________________________________________________________
  1. 	temperatură                                grade C                      	            40
______________________________________________ __________________________________
  2. 	pH                                                                               	          6,5 - 8,5                        
________________________________________________________________________________
  3. 	Materii în suspensie                    mg/dm^3                  	             350                               
_________________________________________________________ _______________________
  4. 	Substanţe extractibile cu
      	solvenţi organici                         mg/dm^3                       		   30                                 
________________________________________________________________________________
  5. 	Fenoli antrenabili cu vapori
      	de apă (C6H5OH)                       mg/dm^3                      		    30                                  
________________________________________________________________________________
  6. 	Detergenţi sintetici
              biodegradabili                            mg/dm^3                      		    25                                 
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